 REPUBLIKA E SHQIPERISE

## NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

## BASHKIA SARANDE

Adresa: Rr.Adem Sheme, nr.44, lagja nr.2 Sarande <Tel:085224210> e-mail ndermarrja.sherbimeve@gmail.com

SPECIFIKIME

TEKNIKE

Objekti: Blerje rere per plazhet publike

SPECIFIKIME TEKNIKE

* Rere e lare lumi:

Karier lumi;

Kerkesat e granulometrise

Rëra duhet të jetë rërë natyrore lumi ose rere lavatrice ne makineri, e përbërë nga grimca të forta dhe të pastra, të qarta në ngjyrë dhe në formë sferike.

Rëra duhet të jetë e pastër dhe pa substanca organike, baltë, apo papastërti të tjera.

Përbërja e granulimit të rërës duhet të jetë me një granulim nga 1 mm deri në 7 mm.